Príloha č. 1 – **Technická špecifikácia náradia**

**Výzva na predloženie cenových ponúk**“**Dodávka elektrického náradia pre profesionálnu stavebnú činnosť“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Opis technických vlastností  obstaravaného tovaru (náradia) | MJ | Počet |
| 1 | **elektrická píla na pálené dierované tehly**;  min. dĺžka lišty 430 mm, max. hmotnosť 6 kg, min. príkon 1700 W  (napríklad Dewalt DWE399 alebo ekvivalent ) | ks | 1 |
| 2 | **rotačný laser s príslušenstvom** (prijímač s držiakom, nivelačná lata, stavebný statív, kufrík);  pracovná oblasť s prijímačom min. 400 m, pracovná oblasť bez prijímača min. 20 m, min. presnosť ± 0,08 mm/m, ochrana proti vode IP56, 1 x akumulátor s nabíjačkou (napríklad zostava BOSCH GRL400H + LR1 + BT170 + GR240 alebo ekvivalent) | ks | 1 |
| 3 | **líniový laser s príslušenstvom** (kufrík, univerzálny držiak s nastavením výšky, 1 x akumulátor, rýchlonabíjačka); projekcia 3 x 360° línia, pracovný dosah bez prijímača min. 30 m, pracovný dosah s prijímačom min. 120 m, min. presnosť ± 0,2 mm/m  (napríklad BOSCH GLL3-80CG alebo ekvivalent) | ks | 1 |
| 4 | **rezačka na keramický obklad a dlažbu**  priemer kolieska min. 22 mm, max. hrúbka materiálu 16 mm, dĺžka rezu min. 600 mm  (napríklad Kaufmann Top line 630 standard alebo ekvivalent) | ks | 1 |
| 5 | **stavebná miešačka**  objem bubna min. 125 l, elektrická 230 V, výkon min. 550 W  (napríklad Gude GBM130 Gude alebo ekvivalent) | ks | 1 |
| 6 | **pokosová píla**  min. príkon 1 500 W, min. priemer rezného kotúča 250 mm, min. otáčky 4200/ min, vrátane kotúča na drevo (1 ks )  (napríklad Metabo KGS 254 M alebo ekvivalent) | ks | 1 |
| 7 | **benzínová reťazová píla**  min. výkon 2,6 kW, min. rezná dĺžka 37 cm, max. hmotnosť 6 kg  (napríklad STIHL MS 271 alebo ekvivalent) | ks | 1 |

Príloha č. 2 – **Identifikačné údaje a cenová ponuka**

**Výzva na predloženie cenových ponúk**“**Dodávka elektrického náradia pre profesionálnu stavebnú činnosť“**

**Obchodné meno:**

Obchodné sídlo:

Zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Opis technických vlastností  obstaravaného tovaru | J | MJ | Obchodné meno / názov výrobcu  a výrobné označenie/obchodné meno  (uveďte) | Cena MJ v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH |
| 1 | **elektrická píla na pálené dierované tehly**;  min. dĺžka lišty 430 mm, max. hmotnosť 6 kg, min. príkon 1700 W  (napríklad Dewalt DWE399 alebo ekvivalent ) | ks | 1 |  |  |  |
| 2 | **rotačný laser s príslušenstvom** (prijímač s držiakom, nivelačná lata, stavebný statív, kufrík);  pracovná oblasť s prijímačom min. 400 m, pracovná oblasť bez prijímača min. 20 m, min. presnosť ± 0,08 mm/m, ochrana proti vode IP56, 1 x akumulátor s nabíjačkou (napríklad zostava BOSCH GRL400H + LR1 + BT170 + GR240 alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  |
| 3 | **líniový laser s príslušenstvom** (kufrík, univerzálny držiak s nastavením výšky, 1 x akumulátor, rýchlonabíjačka); projekcia 3 x 360° línia, pracovný dosah bez prijímača min. 30 m, pracovný dosah s prijímačom min. 120 m, min. presnosť ± 0,2 mm/m  (napríklad BOSCH GLL3-80CG alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  |
| **P. č.** | **Opis technických vlastností**  **obstaravaného tovaru** | **J** | **MJ** | **Obchodné meno / názov výrobcu**  **a výrobné označenie/obchodné meno**  **(uveďte)** | **Cena MJ v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** |
| 4 | **rezačka na keramický obklad a dlažbu**  priemer kolieska min. 22 mm, max. hrúbka materiálu 16 mm, dĺžka rezu min. 600 mm  (napríklad Kaufmann Top line 630 standard alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  |
| 5 | **stavebná miešačka**  objem bubna min. 125 l, elektrická 230 V, výkon min. 550 W  (napríklad Gude GBM130 Gude alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  |
| 6 | **pokosová píla**  min. príkon 1 500 W, min. priemer rezného kotúča 250 mm, min. otáčky 4200/ min, vrátane kotúča na drevo (1 ks )  (napríklad Metabo KGS 254 M alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  |
| 7 | **benzínová reťazová píla**  min. výkon 2,6 kW, min. rezná dĺžka 37 cm, max. hmotnosť 6 kg  (napríklad STIHL MS 271 alebo ekvivalent) | ks | 1 |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **Celková cena v EUR bez DPH** | | | | | |  |
| **DPH 20% v EUR** | | | | | |  |
| **Celková cena v EUR s DPH** | | | | | |  |

\* **Som / nie som platcom DPH**

Miesto a dátum:

Ponuku vypracoval:

Pečiatka, podpis a funkcia osoby, ktorá ponuku vypracovala:

\* nehodiace sa preškrtnite

Príloha č. 3 – **Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky**

V y h l á s e n i e

o súhlase s podmienkami zadávania zákazky

“**Dodávka elektrického náradia pre profesionálnu stavebnú činnosť“**

Obchodné meno:

Obchodné sídlo:

IČO:

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zadávania zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponuky.

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona  
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Miesto a dátum:**

**Podpis štatutárneho zástupca uchádzača s pečiatkou:**

**Príloha č. 4** – Čestné vyhlásenie

**Čestné vyhlásenie**

**Obchodné meno:**

Obchodné sídlo:

IČO:

týmto čestne vyhlasujeme, že v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**Miesto a dátum:**

**Podpis štatutárneho zástupca uchádzača s pečiatkou:**